**Инструкция по монтажу**

Установка блока в подготовленный проем осуществляется **до проведения финишной отделки стен**. Установка производится на чистовой пол или заблаговременно определенный уровень чистого пола, на временные подкладные элементы. Зазор между дверным полотном и чистовым полом по умолчанию равен 8-10 мм.

Работы выполняются в четыре этапа\*:

1 этап — установка короба в проем сборе с полотном.

2 этап — снятие полотна (во избежание повреждений во время выполнения отделочных работ на следующий день после монтажа дверного блока, дверное полотно обязательно нужно снять и упаковать в заводскую упаковку (картон и стрейч пленку) и перенести в сухое помещение. Важно: петли не снимать с короба!!)

3 этап — отделочные работы.

4 этап — монтаж / регулировка полотна и фурнитуры.

1) Перед установкой в проем на коробку крепятся монтажные пластины

2) Далее при помощи клиньев фиксируем верхнюю часть коробки, которая выставляется параллельно уровню чистого пола.

3) После чего выравниваем петлевую сторону и проверяем уровень в 2-х плоскостях.

4) Затем проверяем коробку на уровне пола, с помощью клиньев регулируем и фиксируем противоположную часть коробки.

5) Точечно запениваем коробку со всех сторон.

6) Когда монтажная пена высохнет — проверяем уровень и плоскости (в приоткрытом положении дверь не должна самопроизвольно открываться или закрываться).

7) После чего полностью заполняем зазор между стеной и коробкой

8) Оставляем коробку до полного высыхания пены (не менее 12 часов).

9) После полного высыхания пены, аккуратно вытащите или обрежьте клинья и выступившую пену. Демонтаж распорок рекомендуется осуществлять без выбивания - путем разрезания.

10) С помощью монтажных уголков и пластин дополнительно фиксируем коробку в проеме. Главное — обеспечить неподвижное соединение стены и коробки

После окончания отделочных работ производится установка полотна на скрытые петли, которые позволяют регулировать положение полотна в трех плоскостях

\*Важно! Мастер ставит дверной блок по уровню. Если стена завалена то короб будет выступать  
\*Снятие и навешивание полотна осуществляют рабочие заказчика